**Технические условия поставки ООО «РЕХАУ»**

**к Договору поставки**

1. Качество Товаров в момент передачи Покупателю должно соответствовать Прайс-листу Поставщика и техническим условиям производителя Товара в той части, которая не противоречит Договору и настоящим Техническим условиям поставки, и отвечать этим требованиями в пределах установленного в Договоре гарантийного срока на Товар.
2. Эти технические условия действительны для Товаров – пристеночный бортик, кухонный цоколь и стеновой уплотнитель. Изложенные ниже свойства Товаров относятся исключительно к не переработанному состоянию Товаров. Это зафиксировано соответствующими хранящимися образцами.
3. **Область применения**

Пристеночный бортик – защита пространства между кухонной столешницей и стеной от грязи, влаги и небольших предметов, а также декоративное оформление и придание завершенного внешнего вида кухни.

Кухонный цоколь – защита пространства под кухонными шкафами от грязи и влаги, а также декоративное оформление и придание завершенного внешнего вида кухни.

Стеновой уплотнитель - защита пространства между кухонной столешницей и стеновой панелью от грязи, влаги и небольших предметов

1. **Размеры и допуски**
	1. В соответствии с последними актуальными чертежами Поставщика.
	2. Допуск по длине плинтуса, уплотнителя и цокольных систем составляет +/- 15 мм.
2. **Свойства Товаров**
	1. Теплостойкость Товаров составляет 70°C;
	2. При использовании газовых плит (плит с открытым огнем) и стеклокерамических газовых плит, температура в 70°C может быть превышена. По этой причине, между краем нагреваемой посуды и лицевой стороной бортика важна безопасная дистанция в 3 см, это поможет избежать термических повреждений бортика.
3. **Качество Товаров**
	1. Проверка качества поверхности происходит с расстояния 50-70 см при нормальном (дневном) освещении и при углах обзора 0-30°, рассеянный свет;
	2. Идеальная поверхность недостижима ввиду особенностей промышленного процесса изготовления, мелкие дефекты и незначительные недостатки поверхности допускаются;



* 1. Мелкими дефектами и незначительными недостатками поверхности считаются дефекты и недостатки, не видимые в обозначенных выше условиях проверки поверхности;
	2. Допускается до 2-х инородных включений размером до 1,0 мм на 1 м длины изделия или до 8 включений на хлыст;
	3. Не допустимыми дефектами поверхности являются – разнотонность цвета, риски, усадочные раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д.;
	4. Цвет изделий должен иметь равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности, без видимых цветовых пятен;
	5. Проверка структуры, цвета, декора и степени глянца происходит путем сравнения имеющегося образца с эталонным образцом;
	6. Необратимые замятия уплотнителя не допустимы;
	7. Цоколь, бортик, уплотнитель являются полуфабрикатами, поэтому, для них допустимы незначительные дефекты торцовки, неаккуратные края после торцовки, небольшие задиры облицовочного слоя, замятия профиля и т.д. если они могут быть закрыты заглушками или попадают в зону обпила;
	8. На тыльной стороне профилей допустимы дефекты и недостатки, т.к. стороны являются не видимыми;
1. **Рекомендации по уходу и очистке**
	1. Чистку декоративной пленки и уплотнителей необходимо производить обычными бытовыми чистящими средствами или мягкими очистителями для пластиков;
	2. Если используются только неразбавленные бытовые чистящие средства, то необходимо, незамедлительно, протереть очищенное место чистой водой, чтобы удалить остатки чистящего средства;
	3. Сильно едкие растворители, такие как ацетон, растворители краски, MCL или MEK не должны использоваться во время очистки, т.к. они могут повредить декоративную пленку, уплотнитель или сам материал.
	4. Замятия уплотнителя можно устранить с помощью прогрева замятого участка феном. Под воздействием температуры уплотнитель восстановит свою форму.
2. **Инструкции по сборке**

С целью повышения обрабатываемости материала и для снижения рисков переломов, разрывов и прочих повреждений профилей, перед сборкой необходима выдержка в течение минимум 4 часов в теплой комнате.

1. **Условия поставки**
	1. В соответствии с заказом.
	2. Предпочтительным вариантом отгрузки является отгрузка целой коробкой.
	3. Отгрузка Товара «россыпью» или неполными коробками увеличивает риск транспортных повреждений и не является гарантийным случаем.
2. **Условия хранения**
	1. Исключить влияние любых внешних воздействий на товар, хранение под крышей обязательно;
	2. Рекомендованная температура хранения - 18°C;
	3. Если товар хранится при температуре ниже 18°C, то необходима технологическая выдержка в течение 24 часов при температуре 18°C и выше.
3. **Условия транспортировки**
	1. Температура при транспортировке не должна превышать 60°C;
	2. Избегать сильных прогибов профиля при транспортировке, т.к. это может привести к повреждению материала.
4. Пригодность Товаров в других областях применения должна устанавливаться Покупателем самостоятельно в рамках собственной компетенции на основании проведенных опытов и полученных результатов.
5. При транспортировке, хранении, применении, использовании и эксплуатации Товаров Покупатель обязуется выполнять требования, указанные в технической информации по Товару. Актуальная техническая информация по всем Товарам находится в клиентском портале Поставщика. Покупатель подтверждает, что при подписании Договора Покупатель ознакомился с указанной технической информацией и получил экземпляр указанной технической информации.

В случае реализации Товаров Покупателем третьим лицам Покупатель обязуется ознакомить данных третьих лиц с указанной технической информацией.

1. Настоящие Технические условия поставки являются неотъемлемой частью Договора. В случае, если в Договоре предусмотрены иные условия по сравнению с настоящими Техническими условиями поставки, в том числе в случае противоречий между положениями настоящих Технических условий поставки и положениями Договора, действуют и подлежат применению Сторонами положения Договора. Договор имеет приоритет по сравнению с настоящими Техническими условиями поставки.

|  |
| --- |
| **Настоящие Технические условия поставки, после ознакомления с ними Покупателя, становятся обязательными для Сторон.** |